
山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目
询比价文件

采购人：山东省泰安英雄山中学
日  期：二〇二六年七月

第一章  询比价公告
山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目以询比价方式进行采购，现公开征集符合条件的供应商参加本项目询比价。
1、项目名称：山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目
2、合同履行期限：一年，按采购人实际需求分批次供货、安装、服务。
3、预算控制单价和：36255元。明细如下

	序号
	产品名称
	详细技术参数
	单位
	数量
	控制单价（元）
	备注

	1
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	1520
	

	2
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	890
	

	3
	不锈钢盐泵
	规格：1.5KW
	台
	1 
	1560
	

	4
	铸钢法兰球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	365
	

	5
	双活节铜球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	170
	

	6
	无缝钢管
	规格：Φ159*5
	米
	1 
	180
	

	7
	无缝钢管
	规格：Φ108*4
	米
	1
	140
	

	8
	无缝钢管
	规格：Φ57*3.5
	米
	1 
	65
	

	9
	无缝钢管
	规格：Φ47*3.5
	米
	1 
	40
	

	10
	法兰水表普通
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	340
	

	11
	天然气报警器检测探头检验费
	具有资质的检测机构进行检测并出具检测报告
	个
	1
	420
	

	12
	燃烧机（4吨）智能控制器
	与原锅炉配套
	个
	1 
	3600
	

	13
	锅炉管除铁垢（4吨）人工费（技工）
	打开锅炉前后炉盖，用铁丝清理管道铁垢及清理后恢复原模样
	个
	1 
	280
	

	14
	循环水泵电机保养（22KW）
	检查、维修、测试
	台
	1 
	1800
	

	15
	4吨锅炉燃烧机保养
	检查、维修、测试
	台
	1
	1650
	

	16
	循环水泵电机保养（15KW）
	检查、维修、测试
	台
	1 
	1500
	

	17
	PPR管
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	米
	1
	45
	

	18
	PPR球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	180
	

	19
	PPR弯头
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	20
	

	20
	PPR活节
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	40
	

	21
	电磁阀
	规格：DN40

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	450
	

	22
	传感器控制柜
	
	台
	1
	1200
	

	23
	锅炉清洗
	
	吨
	1
	1600
	

	24
	流量计检验费
	DN150
	台
	1
	3500
	

	25
	起闭阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	1450
	

	26
	起闭阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	1250
	

	27
	环氧树脂
	
	吨
	1
	12000
	

	28
	合计
	36255


注：以上清单内容按实结算。

4、资金性质：财政资金

5、供应商资格要求

（1）在中华人民共和国境内依法注册的合法经营者，具有有效的营业执照及供货、安装服务能力；

（2）本项目不接受联合体报价。

6、报价方式：供应商所报价格为含税全包单价，应包括为完成本项目所发生的全部费用，包括与提供货物相关的产品、人工、设备、运输、安装、维修、上门服务费、保险、各项税费、验收、售后服务等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及政策性文件规定的各项应有费用。

7、付款方式： 甲方视乙方完成项目情况分批次向乙方付款。结算金额=实际发生量*成交单价。
8、评审办法：最低评标价法

9、获取询比价文件

时间：自2026年7月21日起至2026年7月23日，每天上午8时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，节假日除外，下同）；

10、响应文件递交时间、截止时间

（1）递交时间：2026年7月24日08时30分起至09时30分止；

（2）截止时间：2026年7月24日09时30分；

（3）递交地点及地址：山东省泰安英雄山中学会议室

11、联系方式

采购人：山东省泰安英雄山中学

地址：泰安市英才街11号
联系电话：0538-8565668

第二章   采购需求

1、采购说明:供应商所报价格为含税全包单价，应包括为完成本项目所发生的全部费用，包括与提供货物相关的产品、人工、设备、运输、安装、维修、上门服务费、保险、各项税费、验收、售后服务等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及政策性文件规定的各项应有费用。

2、合同履行期限：一年，按采购人实际需求分批次供货、安装、服务。
3、采购内容

	序号
	产品名称
	详细技术参数
	单位
	数量
	控制单价（元）
	备注

	1
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	1520
	

	2
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	890
	

	3
	不锈钢盐泵
	规格：1.5KW
	台
	1
	1560
	

	4
	铸钢法兰球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	365
	

	5
	双活节铜球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	170
	

	6
	无缝钢管
	规格：Φ159*5
	米
	1
	180
	

	7
	无缝钢管
	规格：Φ108*4
	米
	1
	140
	

	8
	无缝钢管
	规格：Φ57*3.5
	米
	1
	65
	

	9
	无缝钢管
	规格：Φ47*3.5
	米
	1
	40
	

	10
	法兰水表普通
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	340
	

	11
	天然气报警器检测探头检验费
	具有资质的检测机构进行检测并出具检测报告
	个
	1
	420
	

	12
	燃烧机（4吨）智能控制器
	与原锅炉配套
	个
	1
	3600
	

	13
	锅炉管除铁垢（4吨）人工费（技工）
	打开锅炉前后炉盖，用铁丝清理管道铁垢及清理后恢复原模样
	个
	1
	280
	

	14
	循环水泵电机保养（22kw）
	检查、维修、测试
	台
	1
	1800
	

	15
	4吨锅炉燃烧机保养
	检查、维修、测试
	台
	1
	1650
	

	16
	循环水泵电机保养（15kw）
	检查、维修、测试
	台
	1
	1500
	

	17
	PPR管
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	米
	1
	45
	

	18
	PPR球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	180
	

	19
	PPR弯头
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	20
	

	20
	PPR活节
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	40
	

	21
	电磁阀
	规格：DN40

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	450
	

	22
	传感器控制柜
	
	台
	1
	1200
	

	23
	锅炉清洗
	
	吨
	1
	1600
	

	24
	流量计检验费
	DN150
	台
	1
	3500
	

	25
	起闭阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	1450
	

	26
	起闭阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	1250
	

	27
	环氧树脂
	
	吨
	1
	12000
	

	28
	合计
	36255


注：以上清单内容按实结算。

第三章    响应文件格式
                     项目

询比价响应文件
项目名称： 

供应商全称： 

日期：二〇   年  月  日 
供应商报价表

项目名称：                                 
	供应商名称
	

	单价和
	小写：         （元），大写：             

	合同履行期限
	

	质保期
	

	询比价文件

认同程度
	


供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：       年      月    日 

报价明细表
	序号
	产品名称
	详细技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	
	

	2
	铸钢法兰闸阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	
	

	3
	不锈钢盐泵
	规格：1.5KW
	台
	1 
	
	

	4
	铸钢法兰球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	
	

	5
	双活节铜球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1 
	
	

	6
	无缝钢管
	规格：Φ159*5
	米
	1 
	
	

	7
	无缝钢管
	规格：Φ108*4
	米
	1
	
	

	8
	无缝钢管
	规格：Φ57*3.5
	米
	1 
	
	

	9
	无缝钢管
	规格：Φ47*3.5
	米
	1 
	
	

	10
	法兰水表普通
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	
	

	11
	天然气报警器检测探头检验费
	具有资质的检测机构进行检测并出具检测报告
	个
	1
	
	

	12
	燃烧机（4吨）智能控制器
	与原锅炉配套
	个
	1 
	
	

	13
	锅炉管除铁垢（4吨）人工费（技工）
	打开锅炉前后炉盖，用铁丝清理管道铁垢及清理后恢复原模样
	个
	1 
	
	

	14
	循环水泵电机保养（22kw）
	检查、维修、测试
	台
	1 
	
	

	15
	4吨锅炉燃烧机保养
	检查、维修、测试
	台
	1
	
	

	16
	循环水泵电机保养（15kw）
	检查、维修、测试
	台
	1 
	
	

	17
	PPR管
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	米
	1
	
	

	18
	PPR球阀
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	
	

	19
	PPR弯头
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	
	

	20
	PPR活节
	规格：DN50

压力：PN1.6Mpa
	个
	1
	
	

	21
	电磁阀
	规格：DN40

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	
	

	22
	传感器控制柜
	
	台
	1
	
	

	23
	锅炉清洗
	
	吨
	1
	
	

	24
	流量计检验费
	DN150
	台
	1
	
	

	25
	起闭阀
	规格：DN150

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	
	

	26
	起闭阀
	规格：DN100

压力：PN1.6Mpa
	台
	1
	
	

	27
	环氧树脂
	
	吨
	1
	
	

	28
	合计（元）
	
	
	


法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名（签字或盖章）：            性 别：              年 龄：

部 门：                                 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后附营业执照等。

其  他

（供应商可根据采购内容，格式自拟。）




